Gleisdreieck

Bei manchen Anlagenplänen kommt der Wunsch nach einem Bahnhof mit mehr als 2 Abgängen/Strecken auf. Dabei stellt sich oft die Frage nach dem „WIE“, denn oftmals bietet sich hier ein „Gleisdreieck“ an, welches aber nicht ganz trivial zu bauen ist. Hier mal ein paar Beispiele für verschiedene Varianten.

Gleisdreiecke lassen sich mit K-Gleis genauso gestalten, wie mit C-Gleis. Bei den Variationen lassen sich jedoch mit K-Gleis beinahe unendlich viele verschiedene „Figuren“ bauen, da sich mit dem Flexgleis (2205) die Bögen und Winkel in beinahe allen gewünschten Kombinationen darstellen lassen. Einzig auf den Radius muss geachtet werden, welcher nicht zu eng gewählt werden darf.

Gleisabstand Bahnhof = 140mm

Gleisabstand alle bei 56mm