Ansteuerung Viessmann Car Motion mit IR LED

RailCom

Wichtig! Offenbar muss an Digitalzentralen das Protokoll „RailCom“ abgeschaltet sein.

Welche IR-Dioden

Viessman funkt mit 940nm seine Autos an. Es gehen wohl aber auch LEDs mit 850nm.

Anschluss IR-Dioden an Digitalzentrale