Kondensatoren in Piko Loks mit ESU Lokpilot

Am 08.01.2026 hatten wir in unserem Online-Modellbahn-Stammtisch aus unseren Modellbahn-Treffpunkt Forum das Thema „Piko Loks mit ESU Decodern“. Es wurde berichtet, dass ein Kondensator (wohl meist C4) auf der Piko Platine zu Problemen führt.

Auch unsere Piko Lokomotive MaK G 1206 (Piko 59925) haben wir mit einem ESU Lokpilot 5 DCC keine vernünftige Fahreigenschaft herstellen können.

Auf unserer Platine in der Lokomotive (direkt von Piko) war nur C1 und C5 beschrieben - eine C4 war nicht direkt auszumachen. Die Webseite https://moppe.dk/PIKOC4.html zeigt mit vielen Bildern wohl fast alle Piko Platinen, die einen Kondensator tragen, die mit einem ESU Lokpilot Probleme machen. Auch unsere Platine war dabei aufgeführt und - siehe da - C5 ist der auf unserer Platine, der rausgelötet werden muss. Hier muss auch keine Brücke etc. eingebaut werden, der Platz von C5 kann einfach freigelassen werden.