Anschluss LEDs an ESU Decoder

LEDs an ESU Decoder anzuschließen kann etwas verwirrend sein, denn sie haben, wie auch unsere Signal- und Weichendecoder, einen gemeinsamen Plus-Pol (blaues Kabel am Decoder) und werden gegen Masse geschalten.

Bei SMD-LEDs wird also wie folgt angeschlossen:

Das blaue Kabel (Plus-Pol) wird an die Plus-Seite der LEDs angeschlossen. Diese können parallel verdrahtet werden.