BASCOM sehr simpler Zeitschalter

' Zeitschalter ' Verbraucher wird nach n Sekunden automatisch angeschaltet ' ' Out: Portb.0 LED ' $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $swstack = 10 Config Portb.0 = Output 'Gesamter Port als Output Led Alias Portb.0 'Definition von Aliasnamen Wait 5 Led = 1 ' End