Platine für Lokdecoder

Mit dieser Platine können die Lokdecoder LoPi 4 und LoPi 5 mit oder ohne Sound direkt in eine Märklin Lokomotive, ohne Schnittstelle, verbaut werden. Damit muss der Decoder nicht verlötet werden, sondern kann nur gesteckt werden. So ist im Falle eines Defektes der Decoder schnell zu tauschen.

Anschlüsse an der Platine:

Decoder 8-Pin Stecker

Zusatzausgänge 3 Stück (Lopi 5) Decoder (auch künftige)

Anschluss für ein Relais

Motor

Licht mit Widerständen