Programmierung von ATtiny13 ff. am STK500

Der ATtiny13 und baugleiche ATtinys müssen speziell verkabelt werden und können nicht direkt programmiert werden. Dazu muss man folgende Einstellungen vornehmen:

Der ATTiny13 (…) muss im Sockel SCKT3400D1 gesteckt werden

Der Stecker oben wird von ISP6PIN nach SPROG1 gesteckt

PORTB.PB5 mit PORTE.RST und PORTB.PB3 mit PORTE.XT1 verbinden

Nun kann programmiert werden.