Fehlerliste auf der Modellbahn

Diese Seite soll mal quick & dirty alle Fehler aus den Fahrtagen 12/23 bzw. 1/24 festhalten. daraus können ggf. Aufgaben entstehen.

In der Kurve des Melders A III 7/8 entgleisen 50% der langen Züge. Es ist noch nicht beobachtet, ob das mit der Folgeweiche und deren Richtung zu tun hat

Die Anhänger des Graffiti Zuges fahren nicht sauber - evtl. müssen Kupplungen getauscht werden

Einige der Straßenbahnschienen übertragen kein sauberes DCC-Signal - dies ist nochmals zu prüfen.

Tunnel Einfahrt Schattenbahnhof DK bleiben langsame Züge stehen

EURO-Train fährt zu schnell (100km/h statt 60)

Umsetzgleis Weihnachtszug

Lok öffnet Telex nur Lok hinten - Fahrtrichtung sollte beachtet werden

Lok fährt rückwärts recht stürmisch an Anhänger heran (evtl. Lastregelung) - wird mit Pufferspeicher ggf. besser - erst danach weiter verfolgen.

Kaiser Wilhelm-Anhänger sollten keine Schleifer führen, diese machen nur Probleme

Grünes Signallicht am Bahnhof am Leistand, Fahrtrichtung Phillipsburg, defekt.

Erledigte Probleme

Porsche-Lok mit Night Anhänger bleiben vom HBF Lailingen ausfahrend (Gleis 6) hängen bzw. entgleisen. Weiche hatte an einer Schienenseite eine große Lücke beim Gleisübergang UND eine Schienenseite war etwas verbogen.

Weihnachtsanhänger „Personenzug“ quietschen Laufrollen im Lager geölt

-Server lief nicht automatisch an (ggf. wegen Dateiwechsel)