Changelog des Märklin Decoders mSD/3

Dieser Changelog soll Ihnen helfen zu erkennen, welche Verbesserungen an der Firmware von Version zu Version durchgeführt wurden. Bitte haben Sie Verständnis, dass kleinere oder unbedeutende Änderungen hier nicht erwähnt werden können. Sprünge in den Versionsnummern deuten auf interne Weiterentwicklungen hin, die nicht ausgeliefert wurden.

Version: 3.3.6.2 (07. Oktober 2024)

Feature: Neue Sonderfunktion „Schaltwerk blitzen“ für Elektroloks, veranlasst einen Ausgang durch den Sound Schaltwerk zu blitzen

Improvement: Nach dem Umprogrammieren werden jetzt die zuletzt noch als aktiv gespeicherten Funktionen gelöscht

Bugfix: Fehler behoben CV19 ist jetzt per PoM beschreibbar

Bugfix: Fehler behoben CV29 (außer Bit 5) ist jetzt per PoM beschreibbar

Bugfix: Ein Fehler bei dem in der Bremsstrecke der Zustand Leerlauf nicht komplett stimmte, beim wieder Anfahren das Bremse lösen nicht mehr kam, wurde behoben

Bugfix: Fehler im Ausgangsmodus „Licht auf-/abblenden“ behoben der auftrat wenn Periode größer Dimmer eingestellt wurde

Bugfix: Fehler im Ausgangsmodus „Licht nach Regel 17“ behoben der auftrat wenn Periode größer Dimmer eingestellt wurde

Bugfix: Im DCC- und mfx-Mapping konnten die Funktionen SUSI-F21 bis SUSI-F24 nicht programmiert werden

Bugfix: Im DCC-Mapping konnte ein unbenutzter Funktionsauslöser programmiert werden

Bugfix: Waren mehrere Ausgänge eingeschaltet, wurden beim Ausschalten nicht alle Ausgänge ausgeschaltet, wenn unterschiedliche Dimmwerte verwendet wurden

Bugfix: Wurde durch Trimmung die Geschwindigkeit verringert, konnte die Minimalgeschwindigkeit unterschritten werden. Trimmung wirkt jetzt auf die Kennlinie

Bugfix: Im DCC-Mapping konnte ein unbenutzter Funktionsauslöser programmiert werden

Bugfix: Im DCC-Mapping konnte eine unbenutzte Funktionsbedingung programmiert werden

Bugfix: Ist ein Ausgang auf Pufferbetrieb eingestellt, wurde bei mfx der Energiepuffer nicht angezeigt

Bugfix: Das Zurücksetzen des DCC-Programmiertimeouts korrigiert

Bugfix: Funktionsänderungen im Analog- und Programmierbetrieb werden nicht mehr gespeichert

Bugfix: Die Motorola-Programmierung mit angeschlossenem Spannungspuffer wurde verbessert. Bei Zentralen ohne automatischem Programmierablauf, wie z.B. Control Unit 6021, muss bei der Programmierung nach Betätigen der „Stop“-Taste mindestens 10 Sekunden gewartet werden, bis mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird

Bugfix: Die Steuerung eines Spannungspuffers bleibt während der Motorola-Programmierung aktiviert

Bugfix: Bei AC-Umschaltimpuls bleiben alle AUX-Ausgänge ausgeschaltet

Bugfix: Aufwachverhalten durch Erweiterungen bei der Erkennung von Gleissignal oder Decoder-Programmer verbessert

Maintenance: Beim Lesen und Schreiben von DCC CVs die Prüfung und Verwendung des zulässigen Wertebereich vervollständigt

Maintenance: Beim Lesen von CV6 wird als Wert immer 0 zurückgeliefert

Version: 3.3.1.0 (12. Juli 2023)

Bugfix: Ein Fehler bei dem in der Bremsstrecke Leerlauf-Sounds und das Bremsenquietschen nicht mehr kamen wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler beim Handling des DCC-Programmiertimeouts wurde behoben

Version: 3.3.0.4 (14. November 2022)

Feature: Neue CV258 im Indexbereich CV31=17 CV32=0 liefert die Nummer der nächsten freien Funktionszuweisung

Feature: Der PID-Regler kann in Lastsituationen mehr Leistung an den Motor abgeben

Improvement: Die Startsequenz für Elektro-Lokomotiven wurde erweitert

Improvement: Untersützung alternativer Soundspeicherbausteine

Improvement: Bei Nothalt wird jetzt aktiv gebremst.

Bugfix: Fehler, bei dem manche Loks beim konstanten Bremsen abrupt stehen geblieben sind wurde behoben

Bugfix: Ausgangsmodus „Neon“ stört nicht mehr die anderen Ausgänge

Bugfix: Der DCC-ACK-Impuls beim Lesen von SUSI-CVs wird jetzt korrekt generiert

Bugfix: Verbesserung beim mfx-Empfang und Struktur

Bugfix: Ein Fehler bei dem die Konfiguration an der CS2 abgebrochen wurde, wurde behoben

Bugfix: Schreiben der CV900 mit Wert 8 wird jetzt korrekt an ein angeschlossenes SUSI-Soundmodul weitergegeben (Werkseinstellungen wiederherstellen)

Bugfix: Fehler im Ausgangsverhalten korrigiert wenn Ein- und Ausschaltdelay gleichzeitig in einem Ausgang konfiguriert war

Bugfix: Fehler behoben der Tests am Tool verhindert hat wenn mfx deaktiviert war

Bugfix: Fehler bei Märklin-Dynamik-Sound (mDS) korrigiert der durch 3.2.1.0 entstanden war

Bugfix: Fehler beim Bremsenquietschen bei einer ABV zwischen 36 und circa 45 behoben

Bugfix: Zufallsgeräusche auf beiden Motorkanälen, auch wenn diese einzeln ausgelöst werden

Bugfix: Ein Fehler beim Klackern des Schaltwerks wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler im Dampfloksound, bei dem die Abspielreihenfolge der Dampfschläge durcheinander geriet wurde behoben

Bugfix: Wenn der Decoder in DCC aufwacht, werden die Funktionen F29, F30 und F31 ausgeschaltet falls sie aktiv waren

Bugfix: Fehler korrigiert, der die korrekte Funktion eines Ausgangs im Modus „Pufferbetrieb“ verhindert hat

Bugfix: Fehler im Pufferbetrieb bei ungeregeltem Motor behoben

Bugfix: Wenn Überbrückungsweg von 0 konfiguriert ist wird jetzt überbrückt bis der Puffer leer ist

Bugfix: Ein Fehler im Sound von Elektro- und Dieselloks beim Wechsel von Leerlauf nach Last wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler bei den Zufallssounds wurde behoben

Bugfix: Fehler beim Anhalten in der Bremsstrecke beseitigt

Bugfix: Fehlende Samples im Anlassersound werden jetzt ignoriert.

Bugfix: Fehler korrigiert der das Lesen von CV19 nachdem es gesetzt wurde verhindert hat.

Bugfix: Fehler korrigiert der das Schreiben von CV19 auf 0 verhindert hat wenn es ungleich 0 war.

Bugfix: Filterung für konstanten Bremsweg verbessert.

Bugfix: Fehler beim konstanten Bremsweg behoben.

Bugfix: Fehler beim Anhalteweg im Pufferbetrieb behoben.

Maintenance: Die Anfahrkontrolle wurde überarbeitet

Version: 3.2.2.1 (12. Oktober 2020)

Bugfix: Ein Fehler, der dazu führte, dass die Abstände der Dampfschläge bei Dampfloks mit Sinusmotor nicht mehr eingestellt werden konnten wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler im Fahrsound von Dreizylinderloks wurde behoben

Bugfix: Ein Zufallssound, der nur bei Fahrt ausgelöst werden soll, wird jetzt schneller beendet wenn die Lok anhält

Bugfix: Ein Fehler, welcher bei starker Beschleunigung von Dampfloks zu rumpligem Sound geführt hat, wurde jetzt behoben

Version: 3.2.2.0 (19. Mai 2020)

Feature: Neue logische Funktion „Alternativer Motorsound“ für Zahnradloks realisiert

Feature: Elektrolok-Schaltwerk jetzt in drei unterschiedlichen Variationen aufrufbar

Improvement: Die Lautstärke ist jetzt linear zum eingestellten Wert (vorher logarithmisch), eventuell muss die Lautstärke nach einem Update neu eingestellt werden

Bugfix: Sound bei Dreizylinder-Dampfloks beim Übergang zu hohen Geschwindigkeitsbereichen verbessert

Bugfix: Fehlverhalten beseitigt, wenn Anhalte- und Überbrückungsweg gleich null waren

Bugfix: Fehler korrigiert, der verhindert hat, dass ein Decoder mit Puffer an einem Decodertester betrieben werden kann

Bugfix: Fehler in der internen Soundverarbeitung behoben

Bugfix: Schwankungen der Tonhöhe und Lautstärke beim Auslauf eines Turboladers bei Dieselloks beseitigt

Bugfix: Fehler beseitigt, der das Anfahren nach einem Halt in einer Bremsstrecke verhindert hat

Bugfix: Fehler korrigiert, bei dem ein Sound nicht mehr ausgelöst werden konnte

Bugfix: Ein Fehler im Anhaltverhalten wurde behoben

Version: 3.2.1.3 (9. März 2020)

Feature: Die Lautstärken der beiden Kanäle des Fahrgeräusches lassen sich nun einzeln einstellen

Feature: Elektroloks haben jetzt mehr Schaltstufen im unteren Geschwindigkeitsbereich

Bugfix: Ein Fehler im lastabhängigen Sound wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler im DCC-Mapping wurde behoben

Bugfix: Ein Sound, der im Pufferbetrieb ausgeschaltet wurde, wird jetzt nicht mehr versehentlich eingeschaltet

Bugfix: Ein Fehler, bei dem Loks mit angeschlossenem Puffer unruhig angehalten haben, wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler, bei dem in Analog AC nach einem Richtungswechsel nicht mehr angefahren werden konnte, wurde behoben

Bugfix: Fehler beim Abspielen der Vorschmierloops (Diesellok) Motor 2 beseitigt

Bugfix: Software-PWM geht jetzt korrekt in den Initialzustand wenn alle Ausgänge ausgeschaltet werden

Bugfix: Fehler korrigiert, der bei einem Märklin-Sound-Modul dazu geführt hat, dass SUSI-Wait nicht mehr beachtet wird

Bugfix: Fehler korrigiert, der unter DCC und MM verhindert hat, dass man Einmessen auslösen kann

Version: 3.2.1.0 (01. August 2019)

Maintenance: Mehrere interne Vorgänge wurden verbessert

Bugfix: Ein Fehler bei dem Loks mit Sinusmotor nicht mehr richtig gefahren sind wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler bei dem die Lok nach dem Anhalten nochmals gezuckt hat wurde behoben

Bugfix: Abstand der Dampfschläge bei Dreizylinder-Loks wieder richtig gestellt. Durch diese Änderung kann es bei einzelen Dreizylinder-Loks nötig sein, dass die Abstände der Dampfschläge neu eingestellt werden müssen

Bugfix: Fehler beim Abspielen von Sounds wurde korrigiert

Bugfix: Beim Formatwechsel nach Märklin Motorola werden noch aktive Funktionen größer 15 abgeschaltet

Bugfix: Ein Fehler bei dem gedimmte Aux-Ausgänge geflackert haben wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler bei der Sonderfunktion Zufall wurde behoben

Bugfix: Verschiedene Fehler in der Darstellung von mfx-Parameter wurden korrigiert

Bugfix: Beim Aufwachen in Analog AC wird nicht mehr fälschlicherweise die in digital aktiven Funktionen übernommen

Version: 3.2.0.8 (20. Mai 2019)

Improvement: Fahrverhalten Analog AC verbessert

Improvement: Sensor Eingang 3 beim Anfahren entprellt

Improvement: Auslesen von SUSI-CVs verbessert

Improvement: Verbessertes Abschaltverhalten bei Überstrom am Motor

Improvement: Erkennung des Sensorsignals verbessert

Bugfix: Fehler, bei dem SUSI-Teilnehmer verwirrt wurden, wurde behoben

Bugfix: Fehler korrigiert durch den die Soundversorgung zu früh aktiviert wurde

Bugfix: Anmeldung an mfx-Zentrale wurde verbessert

Bugfix: Ein Fehler beim automatischen Einmessen des Reglers wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler bei dem manche Loks im analogen AC-Betrieb unruhig gefahren sind wurde behoben

Bugfix: Probleme im Zusammenhang mit der mfx-Anmeldung bei angeschlossenem 60974 oder anderen Puffern wurden korrigiert

Bugfix: Wenn das Richtungsumkehrbit gesetzt ist, kann jetzt korrekt mit Richtungswechsel die Richtung gewechselt werden

Bugfix: Wenn das Richtungsumkehrbit gesetzt ist, führt ein Fahrtwechsel nicht mehr zu einem Richtungswechsel

Bugfix: Folgefehler aus der verbesserten mfx-Anmeldung wenn noch Ausgänge aktiv waren behoben, in DCC konnten Ausgänge nicht geschaltet werden

Bugfix: Ein Fehler bei dem manche Sounds nur einmal abgespielt werden konnten wurde behoben

Version: 3.2.0.3 (06. Dezember 2018)

Improvement: Während des Programmierens in DCC treten weniger Störungen auf

Improvement: Die Überstromerkennung wurde verbessert

Improvement: Die Geschwindigkeit des SUSI-Bus wurde erhöht

Improvement: Die Fahreigenschaften im analogen AC-Betrieb wurden verbessert

Improvement: Funktion Anhalten mit konstantem Bremsweg wurde verbessert

Improvement: Der Dampfschlag kann jetzt auch ins Mapping geroutet werden, um beispielsweise einen Rauchsatz zu steuern

Bugfix: DCC Servicemode zulassen, auch wenn zuvor nicht DCC gefahren wurde

Bugfix: Ein Fehler, bei dem manche Loks während des mfx-Anmeldevorgangs losfuhren, wurde beseitigt

Bugfix: Ein Fehler bei den Flip-Flops wurde beseitigt

Bugfix: Mehrere kleine Fehler im SUSI-Spannungspufferbetrieb wurden behoben

Bugfix: Die Erkennung der Fahrtrichtung im analogen DC-Betrieb wurde verbessert

Bugfix: Verbesserung der Kommunikation mit dem neuen Märklin-Decodertester

Bugfix: Ein Fehler, bei dem nach dem Umprogrammieren noch teilweise alte Daten vorhanden waren, wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler, bei dem Soundteile falsch oder nicht abgespielt wurden, wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler, bei dem bei manchen Dampfloks nur jeder zweite Zylinderschlag abgespielt wurde, wurde behoben

Bugfix: Die Störanfälligkeit bei prellenden Sensoren wurde reduziert

Bugfix: Die Steuerung des SUSI-Spannungspuffers wurde überarbeitet

Bugfix: Ein Fehler in der Berechnung des SUSI-Zyklus wurde behoben

Bugfix: Ein Fehler bei dem das Grundrauschen bei Dampfloks ausging wurde behoben

Bugfix: Zustandsänderungen der Flip-Flops löst jetzt korrekt eine Regelbearbeitung aus

Bugfix: Ein SUSI-Puffer wird jetzt zuverlässig bei DCC-Programmierung abgeschaltet

Bugfix: Ein Fehler bei dem die Kommunikation zwischen mDecoderTool3 und Decodertester gestört war wurde behoben

Version: 3.2.0.1 (29. Juni 2018)

Feature: Neuer Ausgangsmodus Genaue Zeit Schalten

Feature: Neuer Ausgangsmodus Minimum Zeit Schalten

Feature: Neuer Ausgangsmodus Genaue Zeit ein- und mit Sensor ausschalten

Feature: Neuer Ausgangsmodus Dauerhaft Einschalten

Feature: Neuer Ausgangsmodus Puffersteuerung

Feature: Neue logische Funktion „Fahrsound im Leerlauf Halten“ ermöglicht den Kupplungswalzer auch mit eingeschaltetem Fahrsound

Feature: Mapping um acht UND-Gatter erweitert

Feature: Mapping um acht ODER-Gatter erweitert

Feature: Mapping um acht XODER-Gatter erweitert

Feature: Mapping um vier Flip-Flops erweitert

Feature: Konstanter Bremsweg eingeführt, einstellbar über CV

Feature: Fahrsound kann von Fahrstufe oder von Last beeinflusst werden, per CV einstellbar

Improvement: Mapping um Mute-Funktion erweitert

Improvement: Strombegrenzter Motor-Ausgang, einstellbar für Digital- und Analogbetrieb über CV in %

Improvement: Strombegrenzte AUX-Ausgänge, einstellbar über CV in mA

Improvement: Asymptotisches Auslaufen der Lok wurde verbessert

Improvement: Erkennen von Märklin SUSI-Teilnehmern

Improvement: Parameter für Bremsenquietschen per CV einstellbar

Improvement: Bereinigen und Erweitern der mfx/CC-Struktur

Bugfix: Motorzucken und Lichtflackern bei AC-Umschaltimpuls beseitigt

Bugfix: Letzter Bahnhof der Multi-Bahnhofsansage wird gespeichert

Bugfix: Logische Funktion Fahrtwechsel korrigiert

Bugfix: Fehler im Richtungswechselsound behoben

Bugfix: Fehler bei der Ein-/Auschaltverzögerung von Auxen korrigiert

Version: 3.2.0.0 (9. Oktober 2017)

Improvement: Fahrsound lauter bei mDS Sounds

Improvement: Erweiterung der Soundsystematik

Improvement: Neuer Motortyp 8 für Motoren die nur eine kurze EMK-Messpause benötigen (Robel, div. Glockenanker etc.)

Improvement: SUSI-Puffersteuerung für externe Kapazitive-Spannungspuffer über CV einstellbar

Improvement: Neue Funktion „Motor Stopp“ zum Steuern von Funktionsmodellen

Improvement: Neuer Befehl „SUSI-Slow“ für Funktionsmodelle (Begrenzt die Höchstgeschwindigkeit bei ausgefahrener Bühne/Kran/etc.)

Improvement: Anfahrverzögerung bei Bremsenlösen einstellbar

Improvement: Ein Spur-H0 Decoder als Ersatzteildecoder für Spur-1 mit mehr Motorstrom

Bugfix: Fehler beim Formatwechsel nach Motorola behoben

Bugfix: Fehler im Soundteil beseitigt

Bugfix: Fehler im Reglerteil beseitigt

Bugfix: Fehler in der mfx-Verarbeitung beseitigt

Bugfix: Fehler bei den Zufallsgeräuschen beseitigt

Version: 3.0.1.11 (12. Dezember 2017)

Feature: Neuer Ausgangsmodus für neue Telexkupplung (FGL-Kupplung)

Version: 3.0.1.10 (22. November 2017)

Bugfix: Formatwechsel nach Motorola überarbeitet, Gleisempfang verbessert

Bugfix: Fehler in DC-Bremsstrecke bei Vorwärtsfahrt behoben

Version: 3.0.1.9 (14. Juni 2017)

Feature: Neue Soundlogik für einen Hilfsdiesel / Last Mile Funktion

Improvement: Die BUS-Funktionen auf F20 erweitert (SUSI)

Improvement: In Motorola steht mit der 4. Adresse die F16 zur Verfügung

Bugfix: Bei Stopp/Go oder Aus/Ein einer Zentrale die DC-Bremsstrecke überarbeitet

Version: 3.0.1.8 (11. April 2017)

Improvement: Spur H0 Decoder für Spur 1 mit mehr Motorstrom, Analogbetrieb überarbeitet

Bugfix: Last-/Leerfallberechnung im Sound bei extremen ABV korrigiert

Bugfix: Fehler im 2-Punkt-Regler bei automatischen Abläufen (Kupplungswalzer) korrigiert

Bugfix: Bereits programmierte Decoder mit anderem Projekt Programmieren, nicht alle CV-Bereiche wurden korrekt programmiert

Bugfix: Erkennen und Auflösen einer DC-Bremsstrecke überarbeitet

Bugfix: Aufblitzen der Ausgänge beim Einschalten behoben, z.B. bei gedimmtem oder gezoomtem Ausgang

Version: 3.0.1.6 (15. Dezember 2016)

Entspricht dem ersten Auslieferungszustand