Nur planmäßiger Halt (Nur planmässiger Halt)

Bemerkung Überschrift: Beide Schreibweisen sind so suchbar!

Diese Option dient zur unterschiedlichen Festlegung von Brems- bzw. Haltemarkierungen für planmäßige und unplanmäßige Halte.

Wählen Sie diese Option, wenn die ausgewählte Brems- oder Haltemarkierung nur für planmäßiges Anhalten in diesem dienen soll, wenn ein vorbeifahrender Zug in diesem also einen planmäßigen Aufenthalt einlegen soll. Wenn diese Option ausgewählt ist, so wird die Markierung bei einem unplanmäßigen Halt nicht eingeschaltet, also in Fällen, in denen der Zug aus einem anderen Grund den nicht verlassen darf.

Wenn mindestens eine Haltemarkierung in einem für planmäßiges Anhalten festgelegt wurde, so werden alle anderen Haltemarkierungen, bei denen diese Option nicht gesetzt ist, nur bei einem unplanmäßigen Halt aktiviert. Entsprechendes gilt auch für Bremsmarkierungen.

Beispiel

Enthält ein mehrere Brems- und Haltemarkierungen, so kann man die Wirkungen der einzelnen Markierungen über den Reiter „Züge“ steuern.

So kann z.B. eine Zuggruppe „Mittig am Bahnsteig“ so gesteuert werden, dass diese mittig am Bahnsteig zum Stehen kommen, der Rest der Züge, der nicht Teil dieser Gruppe ist, nutzt die anderen Brems- und Haltemarkierungen.

Jürgen Freiwald hat aber auch in diesem Artikel dazu angeregt, dass man die Option „Nur planmäßiger Halt (Nur planmässiger Halt)“ nutzen kann. Damit würden Züge, die hier planmäßig halten, also eine Aufenthaltszeit in dem haben, die Markierung zum mittigen Halten verwenden. Die anderen Züge würden die „Standard“-Brems- und Haltemarkierungen nutzen - z.B. Güterzüge dadurch näher am Signal halten.

„“