Überwachung der wirklichen Positionen der Drehscheibe, Segmentdrehscheibe oder Schiebebühne UND Überwachung, ob Bühne steht

Wir haben uns die Frage gestellt, ist es nötig und möglich, die Positionen von , oder zu überwachen und zurückmelden bzw . auszuwerten.

Überlegung

In manchen Situationen stimmen die Positionen der erwarteten Stellung der , , NICHT mit der realen Stellung überein. Wie kann das geschehen? Die , …

wird von Hand weitergedreht

wird gesteuert, während TrainController nicht in Betrieb ist

kommt, warum auch immer, nicht am richtigen Ziel an

usw.

Abhilfe wäre z.B. das Überwachung der Position der Bühne, am besten auch bei der direkt über Reedkontakte, die auf S88-Eingänge geschaltet werden. Über dieses Verfahren kann man sogar auswerten, auf welcher Seite gerade das Maschinenhaus steht, da der passende Magnet genau unter diesem montiert wird.

Umsetzung in TrainController

Der Prozess dazu

Der Ablauf in TC:

Bühne steht an einer Position.

S88-Rückmelder wird über Magnet/Reedkontakt ausgelöst.

Die „erwartete“ Position der wird in eine Variable geschrieben

Die „tatsächliche“ Position des Reedkontakts (S88-Melder) wird ausgelesen

Ist eine Übereinstimmung vorhanden, passiert nichts. Es wird gemeldet, dass die die richtige Position hat. Ein Befahren der Drehbühne durch Lokomotiven wird möglich.

Ist KEINE Übereinstimmung vorhanden, wird die Bühne soweit - Step-by-Step- gedreht, bis realistische Position auf erwartete Position trifft.

Die Berechnung des DELTAS

Wir brauchen eine kreisförmige Differenz, also den kürzesten Weg zwischen zwei Positionen auf einer mit 48 Gleisen.

Die Formel

1. Schritt: Differenz ermitteln

DS_DELTA = DS_IST - DS_SOLL

2. Schritt: Prüfen, ob der Wert > 24 ist

WENN DS_DELTA > 24
DS_DELTA_normiert = DS_DELTA - 48

3. Schritt: Prüfen, ob der Wert < –24 ist

WENN DS_DELTA < -24
DS_DELTA_normiert = DS_DELTA + 48

Beispiele

SOLL = 3
IST = 47

Differenz: 47 – 3 = 44
44 > 24 → also: 44 – 48 = –4

→ Die muss 4 Schritte nach rechts.

Tabelle zur Drehscheiben‑Differenz (48 Gleise)

Schritt	Mathematische Operation	Wann anwenden?	Ergebnis
1	DS_DELTA = DS_IST - DS_SOLL	Immer zuerst	Roh‑Differenz
2	DS_DELTA_normiert = DS_DELTA - 48	Wenn DS_Delta > 24	Korrigiert nach unten
3	DS_DELTA_normiert = DS_DELTA + 48	Wenn DS_Delta < -24	Korrigiert nach oben

Beispiel in der Tabelle

SOLL	IST	Schritt 1: DS_IST - DS_SOLL	Schrtt 2/3	Ergebnis
3	47	44	44 > 24 –> 44 - 48 = -4	-4
40	5	-35	-35 < -24 –> -35 + 48 = 13	13
10	12	2	Keine Bedingung erfüllt	2