Keine Verbindung mit mobilen Geräten auf +SmartHand

Ersmal die Einstellungen prüfen

Ruhe bewahren - wir bekommen das schon hin!

Prüfen, ob auf dem PC, auf dem TC installiert ist, im Browser mit der Adresse 127.0.0.1 eine Verbindung hergestellt werden kann. Wenn das funktioniert, dann ist alles erstmal von der TC-Seite her ok, wenn nicht, dann folgendes prüfen:

Ist +SmartHand als „Webserver“ gestartet?

Sind in der Liste der mobilen Geräte des +SmartHand-Managers die benötigten Gerätenummern aktiviert?

ACHTUNG: Ist hinter der IP-Adresse z.B. 192.168.178.174:8090 zu lesen, dann hat TC sich einen Port gesucht, da der Standard-Port :80 belegt ist! Dieser muss bei allen +SmartHand-Clients dann wie folgt auf den Webserver zugreifen: IP-Adresse:8090, also zum Beispiel: 192.168.178.148:8090

Einstellungen ok, es tut sich aber nichts...

In seltenen Fällen kann es sein, dass über die Ports, über die +SmartHand mit anderen Geräten kommuniziert, von anderer Software blockiert wird.

Mit dem externen Gerät mal einen Ping auf die Adresse geben, unter der der Webserver gestartet wurde, z.B.

Die Windows-Firewall prüfen, ob diese eine Kommunikation verhindert. Wenn ja, dann zum Testen komplett deaktivieren.

Verhindert ggf. der Router eine Kommunikation der Geräte untereinander? Prüfen und deaktivieren!

Gibt es auf den PCs/mobilen Geräte Virenscanner oder ähnliche Software. Prüfen, ggf. verhindern diese eine Verbindung.

Alles geprüft, es kann nur noch der Port sein...

…kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir klären das wissenschaftlich, mit Beweisen!

Eigentlich ist es egal, da TC sich, wenn Port 80 belegt ist, einen anderen Port selbst sucht, den sollte man dann aber kennen! TC schreibt ihn in die Webadresse des „Servers“ wie folgt: <IP-Adresse>:<Port>, z.B. 192.168.178.174:8090

Am PC bitte mal die cmd öffnen.

netstat -ano <br><br>Sollte irgendwo Port 80 (nach dem Doppelpunkt) auftauchen, wenn TC nicht läuft, ist der Port schon belegt.

Info: Parameter können zusammengeführt werden: natstat -a -b = netstat -ab netstat -abo |more –> liefert zudem PID (Prozess-ID) und listet Seitenweise (|more).

Wie man sieht, ist bei dem Beispiel-PC Port 80 belegt. Dahinter verbirgt sich aber eine ID, kein Programm. Woher bekomme ich nun die Info, welches Programm das ist?

Dazu geht man in Windows in den „Task Manager“ und gibt die PID aus der Suche von oben ein:

Damit sieht man, dass bei uns auf Port 80 nur der TC (+SmartHand) läuft - hat ihn also doch jmd. nicht geschlossen ;)

Veraltete Lösung (ggf. zum Testen)

In der Railroad.ini folgenden Port mit folgendem Eintrag erzwingen:

[SmartHand]
EnableHTTPServer=1
HTTPServerPort=8090
HTTPServerStartPage=

Die +SmartHand-Clients müssen dann wie folgt auf den Webserver zugreifen:

IP-Adresse:8090, also zum Beispiel: 192.168.178.148:8090