Hauptsignal 2begriffig

Die Funktion für 2begriffige Signale ist nicht nur ideal für Signale, sondern auch für alle anderen Arten von Decodern, die eine Art An/AUs-Schaltung benötigen…

Neben 2begriffigen Signale kann man damit z.B. auch Bahnübergänge, Relais-Decoder, Faller Car-System Abzweigemagneten oder Stoppstellen steuern. Der Clou am Decoder ist, dass das Signal anliegen bleibt, während bei einem Weichen-Decoder das Signal zum Schalten der Weiche max. 2 Sekunden anliegt.

Reiter Allgemein

Anschluss

Auslöser

Bedingungen

Kommentar