Zugfahrtssequenz

Beschreibung

Mit Zugfahrtssequenzen können mehrere in Gold nacheinander ausgeführt werden. Zugfahrtssequenzen enthalten eine Liste anderer . Wenn die Sequenz gestartet wird, so wird die erste in der Liste enthaltene gestartet. Nach Beendigung dieser wird die zweite gestartet. Nach Beendigung der zweiten wird die dritte in der Liste gestartet und so weiter, bis die letzte in der Liste vollständig ausgeführt wurde. Mit Zugfahrtssequenzen können sehr lange durch Verkettung mehrerer kürzerer gebildet werden. Sequenzen sind z.B. nützlich, um eine Vielzahl längerer mit vergleichsweise wenigen als Bausteinen bilden zu können.

Eigenschaften einer Zugfahrtssequenz

Allgemeine Eigenschaften einer Zugfahrtsauswahl bzw. einer Zugfahrtssequenz (Fahrdienstleiter) Mit den folgenden Optionen der Registerkarte Allgemeines können Sie allgemeine Eigenschaften einer Zugfahrtsauswahl bzw. Zugfahrtssequenz festlegen.

Name
Tragen Sie hier den Namen der ein. Dies kann ein beliebiger Text sein. Sie können auch Platzhalter verwenden.

Versuchen
Geben Sie hier an, wie lange versucht werden soll, die zu starten. Wenn hier 0 eingegeben wurde, wird nur ein einziges mal versucht, die zu starten. Jeder andere Wert wird als eine Zeitspanne in Sekunden interpretiert. Wenn der Start einer missglückt, versucht der Fahrdienstleiter noch mehrere Male, die zu starten, bis die angegebene Zeitspanne verstrichen ist.

Sichtbar nur im Editiermodus:
Zeigt die in der Liste der im Fahrdienstleiterfenster nicht an, wenn der Editiermodus ausgeschaltet ist. Diese Option ist sinnvoll, damit z.B. , die nur indirekt bzw. automatisch durch andere Objekte gestartet werden, während des Betriebs nicht in der Liste erscheinen. Die Liste der kann dadurch im Betrieb übersichtlicher gemacht werden, indem z.B. nur solche angezeigt werden, die durch Auswahl Ihres Listeneintrags mit der Maus explizit von Hand gestartet werden sollen.

Fahrtmodus Automatik (nur für Zugfahrtssequenzen):
Wählen Sie diese Option aus, wenn die unter voller Kontrolle des Computers vorgesehen ist.

Fahrtmodus Langsamfahrt (nur für Zugfahrtssequenzen):
Wählen Sie diese Option aus, wenn der Computer automatisch darauf achten soll, dass ein Zug vor roten Signalen hält und Langsamfahrt eingehalten wird. Bei freier Fahrt können Sie selbst den Zug steuern.

Fahrtmodus Rot (nur für Zugfahrtssequenzen):
Wählen Sie diese Option aus, wenn der Computer automatisch darauf achten soll, dass ein Zug vor roten Signalen hält. Ansonsten können Sie selbst den Zug steuern.

Fahrtmodus Handsteuerung mit Zwangshalt vor rotem Signal (nur für Zugfahrtssequenzen):
Wenn dieser Modus ausgewählt wird, sind Sie vollständig für die Kontrolle der Geschwindigkeit des Zuges verantwortlich. Der Computer führt allerdings einen Zwangshalt durch, wenn ein rotes Signal missachtet wird.

Fahrtmodus Handsteuerung (nur für Zugfahrtssequenzen):
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Züge, welche die befahren, vollständig selbst steuern möchten. Wie ein richtiger Lokführer sind Sie für die Beachtung aller Blocksignale entlang der voll verantwortlich.

Weitere Seiten zum Thema Zugfahrten

ZugfahrtssequenzZugoperationen im TrainControllerZugfahrt TypenZugfahrten: NachfolgerAufenthalt, Startverzögerungen und BeschleunigungBeschreibung der Zugfahrt RegelnDie Mindest-Beschleunigungszeit in ZugfahrtregelBlockplan per Mausmarkierung erweiternZugfahrt PendelfahrtZugfahrt RangierfahrtZugfahrt durch Züge auslösenZugfahrt per Knopfdruck von automatisch auf manuell ändernZugfahrtsauswahlUnterbrechen des Betriebs – Beenden von ZugfahrtenWas sind ZugfahrtenZugfahrt erstellen im FahrdienstleiterZugfahrt bwegt mit KuppelnSind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert?