Lokbilder für CS3 erstellen

Die meisten Märklin-Bilder für Lokomotiven sind in der CS3 hinterlegt und können verwendet werden…

Aber z.B. fehlt hier da sBild der „alten“ Blech-Berliner-S-Bahn - Märklin H0 3017 Triebzug BR 275 Berliner S-Bahn BVG.

Wie erstellt man nun eine Grafik für die CS3, wie lädt man diese hoch?

Eigenschaften für Bild für ESU ECoS, Märklin CS2 und Märklin CS3

ECoS 2	CS2	CS3
Breite x Höhe	190 x 40 Pixel	variabel, maximal darstellbar im GUI sind 128 x 48 Pixel	variabel, im Durchschnitt
384 x 132 Pixel	bisher immer 500 x 200 Pixel (Stand 2016)	384 x 132 Pixel	bisher immer 500 x 200 Pixel (Stand 2016)
Skalierung?	nein	nein	ja, die GUI der Zentrale skaliert die Bilder
Dateiformat	BMP	PNG	PNG
Bildformat	32bit, RGB	Palette (mit 256 Farben oder weniger) oder RGB (möglich von 8-bit bis 32-bit) default: überwiegend Palette	Palette (mit 256 Farben oder weniger) oder RGB (möglich von 8-bit bis 32-bit) default: RGB mit Alphakanal
Transparenz?	nein	ja, schwarz = transparent	ja, schwarz = transparent

Nun geht es aber los, Erstellung Lokbilder für CS3 von Märklin

Bildgröße: 384 x 132 Pixel

Vorlage zum Download

Diese Datei kann man als Vorlage verwenden - damit gelingt jeder Start ;)

digitalzentrale:maerklin-cs3:vorlage_cs3.png

Upload zur CS3

Man meldet sich mit der IP-Adresse im Browser auf der CS3 an.

Jetzt navigiert man zu „System/Einstellungen“.

Dann wählt man den Punkt „Lokbilder“

Als Ablage wählen wir unseren USB-Stick aus.

Danach lädt man das Bild direkt in die CS3 hoch.