BASCOM AVR

Beschreibung

Bascom AVR ist ein kommerzieller Basic-Compiler für die AVRs. Die kostenlose Demoversion kann Code bis zu einer Größe von 4kB erzeugen, womit man z. B. den Speicher des ATTiny2313 vollständig ausnutzen kann. Bascom AVR beinhaltet sehr viele fertige Funktionen mit denen das Ansteuern von externen Bauteilen (wie Servos, LCDs usw.) sehr einfach zu realisieren ist.

Problematisch bei Bascom AVR ist leider die Festlegung der Werte für den Software- und Hardwarestack sowie das Festlegen der Framesize. Diese Werte beeinflussen die Variablen und das komplette Programm. Bei großen Programmen kann das zum Verhängnis werden und negative Auswirkungen haben.

Unsere BASCOM-Seiten:

bascom-assembler

BASCOM Befehle

BASCOM Beispielprogramme

BASCOM LEDs an und aus Beispielcodes

BASCOM LEDs Beispielcodes

BASCOM LEDs dimmen (PMW)

Programmier-Geräte an BASCOM anschließen

BASCOM sehr simpler Zeitschalter

BASCOM Servo mit Timer ansteuern (PMW)

BASCOM Tipps & Tricks

BASCOM WS2812 Knightrider

Weblinks

Die Homepage des Herstellers

Bezugsquelle in D

Das Handbuch aller Befehle, ein absolutes Muss für jeden BASCOMer!

Kleiner AVR Kurs