ESP32 in Arduino IDE einrichten

In der Arduino IDE auf

Datei --> Voreinstellungen

und dort, zu ggf. schon weiter vorhandenen, folgendes in „Zusätzliche Boardverwalter-URLs“ eintragen:

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Mehrere Einträge im Boardverwalter können per Umbruch getrennt werden. Je Zeile eine URL.

Anschließen geht man, wie auch bei ATtiny Cores für Arduino IDE 1.8.x einrichten, auf

Werkzeuge --> Board: "Arduino Uno" --> Boardverwalter...

Über Suche und dem Begriff „ESP32“ findet man das passende Paket zum Installieren.