mDecoder Tool Changelog

mDecoderTool3 v3.6.0 Versionshinweis Copyright (C) 2023 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

AKTUELLE HINWEISE

Die Soundbibliothek teilt sich in zwei Bereiche, Märklin Sounds „mBibliothek“ und Kunden eigene Sounds „eigeneBibliothek“. Eigene Sounds die in der „mBibliothek“ abgelegt wurden gehen beim Update der Märklin Soundbibliothek verloren! Eigene Sounds gehören in die „eigeneBibliothek“!

VERSIONSVERLAUF

Version 3.6.5 - 13.02.2026

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt die neuen Decoder mSD3.5 mLD3.5 in Spur H0/1/G

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mLD3 Spur H0 Revision F, mSD3 Spur 1/G Revision G

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt den mSD3 Spur H0 mit PluX22 Schnittstelle mit RailCom als Seriendecoder mit Spielewelt

Feature: Im Mapping ist die neue Sonderfunktion „Schaltwerk blitzen“, für die physik. Ausgänge und die SUSI Funktionen F#, auswählbar und einstellbar

Feature: Zur Anwendungsunterstützung wurde ein sitzungsbasiertes Logging eingeführt, dass Protokoll mit Ereignissen und Meldungen während des Betriebs dient einer möglichen Ferndiagnose (Verzeichnis: mDecoderTool3_Logging, Pfad: Umgebungsvariablen TEMP oder TMP)

Modified: Die Decoder-Informationen im Dialog „Info über Decoder“ wurden nach Decoder-Hardware und Decoder-Firmware gruppiert

Improvement: Die Auswahl einer Central Station als Programmierweg überarbeitet, verbessert und optimiert, wenn mehrere Netze auf einem Computer eingerichtet sind alle mit einbeziehen, beim Wechseln der Zentralen wenn mehrere zur Auswahl stehen

Improvement: Bei den Formateinstellungen kann jetzt auch mfx und mfx+ ein-/ausgeschaltet werden

Improvement: Die Decoder-Information ob RailCom unterstützt wird nur dann mit anzeigen, wenn außer der Decoder-Hardware auch die Decoder-Firmware RailCom unterstützt

Improvement: Einige CV Bezeichnungen, Texte, Begriffe und Ausdrücke im mDecoderTool3 und den Decoder-Vorlagen überarbeitet, vereinheitlicht und eindeutiger benannt

Improvement: Das mDecoderTool3 bringt den neusten FTDI CDM Treiber 2.12.36.20 für den Decoder-Programmer mit, welcher bei der Installation mit installiert wird

Improvement: Das mDecoderTool3 bringt das neuste MSVC2010 SP1 Redistributable Package mit, falls es nicht schon installiert ist, startet gegebenenfalls die Installation

Bugfix: Änderungen im Decoder-Projekt konnten verloren gehen, wenn beim Speichern die Projektdatei mdtp blockiert war und nicht geschrieben werden konnte

Bugfix: Beim Konvertieren von Projekten müssen in der Datenstruktur (fds) die 'alten' CV Werte aber die 'neuen' Block id´s übernommen werden

Bugfix: Mit dem Flag „Beim Start das letzte Projekt öffnen“ in den Programmeinstellungen, wurde das zuletzt geöffnete Projekt erst mit dem Klick auf den Startboard Button „Vorhandenes Projekt öffnen“ geöffnet, anstatt beim Programmstart wie man es erwartet

Bugfix: Im Mapping beim Löschen einer Aktion, muss im Hintergrund alles entfernt werden, d.h. Aktion Bedingung und Auslöser, es konnten Fragmente zurück bleiben, was die Anzahl freier Mappings reduzierte obwohl die Aktion gelöscht wurde

Bugfix: Im Mapping beim Zurücksetzen einer Funktion, darf die Aktion als Auslöser nur dann entfernt werden wenn die Aktion nicht noch von einem anderen Auslöser ausgelöst wird

Bugfix: Solange wie das mDecoderTool3 selber nicht korrekt skalierbar ist (Größe von Text, App, Elemente), das Skalieren der Texte unterbinden

Version 3.6.0 - 15.03.2023

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt die Sound CVs und Parameter des Equalizers eines Sounddecoder mSD3, bei neuen Projekten, bestehende Projekte konvertieren um die Equalizer CVs zu bekommen

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt die neue Datenstruktur (fds) v4 in Spur H0/1/G mLD3/mSD3 ab Decoder v3.3.0.0, abwärtskompatibel

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mSD3 Spur H0 mit PluX22 Schnittstelle mit RailCom

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mSD3 Spur H0 mit 21MTC Schnittstelle mit RailCom

Improvement: Auf Grund der neuen Equalizer CVs, die Darstellung der CVs mit Einheit oder Faktor allgemein und einheitlich geändert

Improvement: Allgemein die Ausrichtung der CVs auf der linken und auf der rechten (aus-/einklappbar) Seite einheitlich geändert

Bugfix: Wertebereich der DCC Traktionsadresse in den Decoder-Vorlagen korrigiert

Bugfix: Die Dropdown-Listen Motortyp, Analogregler und Reglertyp wurden nach jedem Drag and Drop von Sounds und aktualisieren der Ansicht, um ihre schon eingetragenen Elementen ergaenzt

Bugfix: Ein Decoder bzw. ein Sound-Modul am Sound-Programmer (60801) konnte seine „beep“ Antwort nach dem Programmieren nicht komplett abspielen, weil die Spannung zu früh abgeschaltet wurde

Version 3.5.0 - 16.08.2022

Feature: Das mDecoderTool3 konvertiert Decoder-Projekte, mLD3/mSD3 Nachrüstdecoder in Spur H0/G mit/ohne Sound untereinander

Feature: Im mDecoderTool3 stehen die neuen Funktionsicons der Zentrale CS3 zur Auswahl

Modified: Den Dialog 'Programmeinstellungen' überarbeitet, Einstellungen ergänzt und zusammengefasst die bisher nur im Menü enthalten waren

Modified: Das Kontextmenü um die Toolbar ein- und auszublenden mit entsprechendem Text versehen

Improvement: Der Bereich Programmierwege mit neuem Button 'Decoder auslesen' um einen Decoder mit dem Decoder-Programmer (60971) auszulesen

Improvement: Der Dialog 'Decoder programmieren' wird jetzt einheitlich dargestellt, egal ob mit/ohne Sound

Improvement: Der Reiter Funktionen im Detailboard mit neuem 'Minus' Button 'Auslöser/Aktion löschen' um Zuordnungen außer über das Kontextmenü einfacher löschen zu können

Improvement: Die Auswahlliste der Funktionsicons im Detailboard im geschlossenen Zustand um fehlenden Tooltipp ergänzt

Improvement: Die Soundgröße für die Anzeige Sound-Speicher in KB im Dashboard wird jetzt unabhängig davon ermittelt ob Sounddatei (snd) und Projekt denselben Namen haben

Improvement: Einige CV Bezeichnungen, Texte, Begriffe und Ausdrücke im mDecoderTool3 und den Decoder-Vorlagen überarbeitet, vereinheitlicht und eindeutiger benannt

Improvement: Im Dialog 'Decoder testen' den dunklen Tacho/Lok Hintergrund an Grauwerte der Zentrale CS3 angelehnt, das schwarze Loks vor allem Dampfloks besser erkannt werden können

Bugfix: Erfolgte in den Einstellungen zum Decoder-Programmer (60971) die Auswahl der Baudrate von Hand ist kein Neustart des mDecoderTool3 mehr nötig

Bugfix: Im Detailboard im Reiter Funktionen wurden, beim Löschen eines Auslösers der noch keine Aktion zugeordnet hat, alle Auslöser ohne zugeordnete Aktion gelöscht

Bugfix: Im Detailboard im Reiter Funktionen wurden, beim mLD Spur H0 für Allstrom-/Feldspulen-Motor (60906) die logischen Funktionen falsch dargestellt

Bugfix: Wird ein Decoder über den Programmierweg Central Station programmiert, führt die Zentrale abschließend einen Reset aus und meldet den Decoder neu an. Die Auswahl der Lok im mDecoderTool3 ist nicht mehr gültig und wird jetzt gelöscht, um die neu angemeldete Lok neu auswählen zu können

Bugfix: Die Anzahl eingebbarer Zeichen bei Decodername und bei Benutzerdaten war nicht auf maximal 16 Zeichen begrenzt

Version 3.4.2 - 13.10.2020

Bugfix: Fehler der Fahrsound-Gruppen für Dampfloks behoben. Kam durch die neuen Fahrsound-Zusatzgruppen für Dampfloks

Improvement: Schreibfehler und CV Bezeichnungen in den Decoder-Vorlagen sowie Übersetzungsfehler (en/nl) in den Soundbibliothek Texten korrigiert

Modified: Vorgabewert für das Funktionsicon Lichtwechsel in den Decoder-Vorlagen korrigiert

Version 3.4.1 - 02.06.2020

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mLD3/mSD3 Spur H0 Revision E, mSD3 Spur 1/G Revision F

Feature: Fahrsound-Zusatzgruppen für Dampfloks und logische Funktion zum Umschalten der Zusatzgruppen

Feature: Im Mapping die BUS-Funktionen (SUSI) auf F24 erweitert (mLD3/mSD3)

Bugfix: Bei „mDecoderTool-Projekte (v1.0.0) importieren“ wurde das zu importierende Projekt/Verzeichnis gelöscht

Bugfix: Fehlerhaften Pfad (Trennzeichen) bei Sounds aus „eigeneBibliothek“ behoben, die Soundparameter aus „mBibliothek“ wurden nicht korrekt kopiert

Version 3.4.0 - 25.11.2019

Feature: Eigene Sounds anlegen, Schritt für Schritt eigene Sounds (wav, mp3) auswählen, automatisch aufbereiten und in die Soundbibliothek (eigeneBibliothek) einsortieren

Feature: Decoder-Projekte für alle, mehr Projekte für Nachrüstdecoder, neue Darstellung im mDecoderTool3 und neue Ablagestruktur auf dem Märklin-Server

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mLD Spur H0 für Allstrom-/Feldspulen-Motor (60906)

Modified: Das Abspielen und Vorhören von Sounds in der Soundbibliothek erfolgt mit der Leertaste anstatt mit Retrun, wie bei Audioprogrammen typisch

Improvement: Decoder mit dem Decoder-Programmer (60971) auslesen verbessert, Kommunikation zwischen mDecoderTool3 und der seriellen Schnittstelle in Windows verbessert

Improvement: Decoder (mLD/mSD, mLD3/mSD3) über die Zentrale CS2 ab v4.2.9 programmieren und testen überarbeitet, verbessert und optimiert

Improvement: Decoder (mLD/mSD, mLD3/mSD3) über die Zentrale CS3 ab v1.4.1 programmieren und testen überarbeitet, verbessert und optimiert

Improvement: Neue Firmware wird vom Märklin-Server geladen ohne ein Projekt anlegen oder öffnen zu müssen

Improvement: Die Funktionen im Dashboard mit Tooltipps ergänzt

Improvement: Im Start-, Dash- und Detailboard weitere fehlende Status- und Tooltipps ergänzt

Improvement: Wird ein Projekt geladen wird immer ins Dashboard gewechselt, egal ob vom Startboard oder Detailboard aus

Improvement: Im Hilfe Menü, kann die Anleitung des mDecoderTool3 aufgerufen werden

Improvement: Einige CV Bezeichnungen und Texte im mDecoderTool3 und den Decoder-Vorlagen überarbeitet, vereinheitlicht und mit Einheiten und Faktoren versehen

Improvement: Das Programmverzeichnis wurde neu strukturiert und aufgeräumt, Texte und Anleitungen sowie Sprachen und Vorlagen, usw.

Improvement: Im Mapping werden die Felder der Aktionen dynamisch an die Fenstergröße angepasst, hilfreich für lange Soundpfade

Improvement: In der Soundbibliothek werden zur besseren Übersicht nur die gültigen Bibliotheken und Soundgruppen angezeigt

Improvement: Die Dialogfenster können mit der Maus frei verschoben werden

Improvement: Die Beschreibungsdateien eines Decoder-Projekts wurden aktualisiert (Artikelnummern) und auf alle Funktionen und Sounds erweitert

Bugfix: Beim Konvertieren der Datenstruktur (fds) auf v3, werden die Sound CVs Bremsschwelle und Bremsbandbreite getauscht, aber die CV Werte wurden nicht getauscht

Bugfix: Die Sound CVs Bremsschwelle, Bremsbandbreite und Bremsauslaufkorrektur wurden nach dem Auslesen in ein geöffnetes Projekt nicht gespeichert

Bugfix: Die Sound CVs der Einzellautstärken wurden nach dem Ändern zwar korrekt angezeigt aber nicht korrekt gespeichert

Bugfix: In der Sound-Auswahl wurden die Soundpfade, zur Unterscheidung der Bibliotheken 'eigeneBibliothek' und 'mBibliothek', nicht korrekt dargestellt

Bugfix: Beim Installieren der Version 3.3.0 wurden die alten und neuen Decoder-Vorlagen nicht korrekt de- und installiert

Bugfix: Im Dialog 'Funktionstasten konfigurieren' gingen, mit dem Häkchen 'Nur aktive Elemente anzeigen', neu konfigurierte Funktionstasten verloren

Bugfix: Wurde ein Decoder programmiert, konnten im Detailboard trotz laufendem Fortschrittsbalken, quasi 'dahinter' die CVs des Projekts geändert werden

Bugfix: Wurde ein Decoder programmiert, konnten im Dashboard trotz laufendem Fortschrittsbalken, quasi 'dahinter' die Button betätigt werden

Bugfix: Wurde ein Decoder programmiert, mit einem geänderten aber noch nicht gespeicherten Projekt, wurde nach dem Hinweis-Dialog trotzdem mit den alten CV Werten programmiert

Bugfix: Im Mapping war die Ein- und Ausschaltverzögerung der physik. Ausgänge (mLD3/mSD3) vertauscht

Bugfix: Obwohl noch kein Projekt ausgewählt war konnte im Startboard mit 'speichern' oder 'speichern als' gespeichert werden

Version 3.3.0 - 20.12.2018

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt die neue Datenstruktur (fds) v3 ab Decoder v3.2.0.0, abwärtskompatibel

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt den neuen Märklin Decoder-Tester (60970)

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mSD3 Spur 1

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mSD3 Spur G

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt eine neu strukturierte Soundbibliothek auf dem Märklin-Server

Feature: Im mDecoderTool3 stehen die neuen Funktionsicons der Zentrale CS3 zur Auswahl

Feature: Akustische Rückmeldung am Endes des Programmiervorgangs, erfolgreich oder nicht erfolgreich

Improvement: Decoder (mLD/mSD, mLD3/mSD3) über die Zentrale CS2 ab v4.2.8 programmieren (ausgenommen Sound beim mSD über den Decoder-Tester (60970) und siehe bekannte Probleme oben)

Improvement: Decoder (mLD/mSD, mLD3/mSD3) über die Zentrale CS2 ab v4.2.8 testen

Improvement: Decoder (mLD/mSD, mLD3/mSD3) über die Zentrale CS3 ab v1.4.0 testen

Improvement: Decoder (mLD3/mSD3) über Decoder-Programmer (60971) mit neuem Decoder-Tester (60970) programmieren und testen

Improvement: Firmware aktualisieren oder Decoder testen ohne ein Projekt anlegen oder öffnen zu müssen

Modified: Firmware wird über das Menü „Decoder/Decoder-Firmware aktualisieren“ programmiert

Improvement: Darstellung von Startboard, Dashboard und Detailboard überarbeitet

Improvement: Anordnung und Darstellung der Programmierwege verbessert und erweitert

Improvement: Im Dashboard werden alle möglichen Funktionen dargestellt (mLD/mSD = 16, mLD3/mSD3 = 32)

Improvement: Programmieren über eine Zentrale erfolgt nur noch mit einem Schritt (Button)

Improvement: Anordnung, Darstellung und Bedienung diverser CVs und Parameter geändert, überarbeitet und verbessert

Improvement: Handhabung der Soundbibliothek allgemein verbessert und optimiert

Improvement: Abspielen und Vorhören von Sounds im mDecoderTool3 verbessert und optimiert

Improvement: Anlegen und ändern von Sounds in der Sound-Auswahl überarbeitet und verbessert

Improvement: Sounds als Zufallssounds auch mehrfach einstellen überarbeitet, verbessert und optimiert

Improvement: Multibahnhofsansage kann jetzt korrekt ausgewählt und eingestellt werden

Improvement: Fehlerhafte Sounddatei wird mit Hinweis erkannt und nicht ins Projekt übernommen

Feature: In der Sound-Auswahl die Sounds nach Soundnummer oder Soundslot sortieren

Feature: In der Sound-Auswahl die Soundnummer eines ausgewählten Sounds einfach über Kontextmenü wechseln

Improvement: Im Mapping Funktionen exportieren/importieren verbessert und optimiert

Improvement: Im Mapping zugeordnete Funktionen vollständig zurücksetzen

Feature: Im Mapping die Sonderfunktion Zufall auswählbar und einstellbar (mLD3/mSD3)

Feature: Im Mapping die Ein-/Ausschaltverzögerung der physik. Ausgänge einstellbar (mLD3/mSD3)

Feature: Im Mapping die BUS-Funktionen (SUSI) auf F20 erweitert (mLD3/mSD3)

Feature: Der mDecoderTool3-Installer ist nun auch in Französisch und Niederländisch verfügbar

Improvement: Beim (ersten) Start und im Hilfe Menü, sind die Lizenzvereinbarung und der Versionshinweis einsehbar

Improvement: Diverse Texte, Begriffe und Ausdrücke überarbeitet

Bugfix: Allgemein kleinere Fehler behoben u die Stabilität, Ausführung und Leistung zu verbessern

Version 3.2.3 - 08.03.2017

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mLD3 Revision D

Feature: Das mDecoderTool3 unterstützt mSD3 mit 32/64MBit Sound-Speicher

Bugfix: Die Größe des Sound-Speichers stimmt beim Projekt öffnen/speichern überein

Feature: Die Programmversion wird in der Titelzeile mit angezeigt

Version 3.2.2 - 08.06.2016

Feature: Ein bisher unbekannter Decoder-Programmer (60971) wird nun automatisch erkannt

Feature: AV/BV-Textfeldgröße für mSD-Nachrüstdecoder vergrößert

Version 3.2.1 - 18.05.2016

Feature: Design des Firmware-Info-Fensters an das Gesamtdesign angepasst

Feature: Doppelklick auf Funktionstaste oder Enter/Return auf markierte Funktionstaste öffnet den Konfigurations-Dialog

Feature: Durch drücken der Entfernen-Taste auf der Tastatur wird eine markierte Funktion zurückgesetzt

Feature: Das mDecoderTool3 prüft nun beim Start, ob eine neuere Version des Programms verfügbar ist und meldet dies gegebenenfalls dem Benutzer

Feature: Anordnung der Elemente im Dashboard/Detailboard überarbeitet

Bugfix: Menüleiste bleibt bei Windows 10 Tablets nun immer dargestellt

Bugfix: Decoder-Firmware-Updates funktionieren nun zuverlässig

Version 3.2.0 - 22.03.2016

Feature: Das mDecoderTool3 ist nun mit dem Märklin-Zertifikat signiert

Feature: Beim Programmieren über die CS2 kann der zu programmierende Teilnehmer gewählt werden

Feature: Dialoge sind nun per Tastatur bedienbar (Bestätigen, Abbrechen, Ja, Nein per Return/Enter, Escape, J/Y, N)

Feature: Beim exportieren/importieren von Funktionen wird nun folgendes zusätzlich mit gespeichert/geladen: Funktionsicon, Schalt-/Momentfunktion, Analog aktiv/nicht aktiv

Feature: Anschlüsse/Ausgänge konfigurierbar (Motor/Licht/Gleis tauschen, Aux3/4 Logik, Aux5/6 PushPull)

Bugfix: Der mDecoderTool3-Installer prüft nun, ob das Paket „Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package“ (oder eine neuere Version) installiert ist und startet gegebenenfalls die Installation

Bugfix: Decoder-Firmware-Updates waren nicht möglich, wenn der Versionsprung der Firmware-Version an erster, zweiter oder dritter Stelle ist

Bugfix: Decoder-Firmware-Updates werden nun auch für Seriendecoder angeboten

Bugfix: Texte der Soundbibliothek in der Baumansicht zusätzlich im Tooltipp anzeigen da oft zu lang

Bugfix: Texte der Soundauswahl abschneiden falls zu lang für den erlaubten Platz

Bugfix: Absturz verhindern, wenn im Reiter Funktionen ein Sound abgespielt wird während man auf eine andere Funktionstaste wechseln will

Version 3.1.1 - 20.10.2015

Feature: Der mDecoderTool3-Installer bietet nun die Option, den Treiber für den Decoder-Programmer (60971) mit zu installieren

Feature: Der mDecoderTool3-Installer bietet nun die Option, den Pfad zu wählen, in dem die Beispiel-Soundbibliothek und -Projekte liegen werden

Feature: Der mDecoderTool3-Installer ist nun in Deutsch und Englisch verfügbar

Feature: Im mDecoderTool3 sind nun die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch verfügbar

Feature: Beim Programmieren über den Decoder-Programmer (60971) kann der zu programmierende Teilnehmer gewählt werden

Bugfix: Endlosschleife beim Abbrechen im Projekt-Öffnen Dialog beseitigt

Bugfix: Bei einem Projekt mit mehr als 16 Funktionen werden diese nun korrekt angezeigt

Bugfix: Der x-Button beim Dialog FDS auslesen bricht die Aktion nun ab

Version 3.1.0 - 23.09.2015

Feature: Neue Auswahl „Projekte vom Märklin-Server laden“ beim Start des Programms wodurch beispiel-Projekte vom Märklin-Server geladen werden können

Bugfix: Im Reiter Sound-Auswahl werden in der Soundbibliothek nun die wav-Dateien und slot-Dateien nicht mehr angezeigt

Version 3.0.0 - 17.09.2015

Erstes Release