Märklin Digital

Wir verwenden in der Regel Decoder von ESU, in jüngster Vergangenheit aber immer öfters auch Decoder von Märklin (mLD/3-Decoder bzw. mSD/3-Decoder), wobei mSD/3 für SoundDecoder steht.

Die nachfolgenden Seiten sollen sich mit der Programmiersoftware von Märklin beschäftigen und den Anschlüssen des Decoders. Wichtig: Wir nutzen nach wie vor die Decoder auf reiner DCC Basis, MM und mfx wollen wir aus unserer Modellbahn-Anlage langfristig verbannen um nur ein Gleisprotokoll auf der Modellbahn-Anlage.de zu haben.

Zum Decoder mSD/3

Märklin Hochleistungsmotor Märklin Nachrüst Motor

Beispiele für Umsetzungen mit dem mDecoderTool zum Programmieren der Märklin-Decoder