Netzwerkgerät wie Märklin‬ CS3, ESU ECoS, Tams mc², Roco z21, ... pingen

Um herauszufinden, ob ein Gerät im Netzwerk zu erreichen ist, z.B. ein anderer PC oder eine Digitalzentrale, wie eine Märklin‬ CS3, ESU ECoS, Tams mc², Roco z21, …, kann man versuchen, dieses Gerät zu „pingen“. Durch diesen Befehl

ping <IP-Adresse>

findet man schnell heraus, ob das Gerät im Netzwerk erreichbar ist und ob es antwortet oder nicht.

Video zum Thema