Stromverteilung in den Abschnitten

Große Steckdosenleiste, per IP steuerbar

Trafo für Weichen

Booster

Trafo für Licht

Modellbahn Abschnitt 1 (Miningen)

Modellbahn Abschnitt 2 (Phillipsburg)

Modellbahn Abschnitt 3 (Lailingen)

Booster: 1 / 1 Trafo

Trafos: 2 (Weichen & Licht)

Lichtsteuerung Raumlicht: 2 Trafos

PC: 1 Raspberry mit 1 Monitor

Modellbahn Abschnitt 4 (Skandinavien)

Trafo: 1 (Weichen & Signal)