Nur planmäßiger Halt (Nur planmä**ss**iger Halt)

Diese Option dient zur unterschiedlichen Festlegung von Brems- bzw. Haltemarkierungen für planmäßige und unplanmäßige Halte.

Wählen Sie diese Option, wenn die ausgewählte Brems- oder Haltemarkierung nur für planmäßiges Anhalten in diesem Block dienen soll, wenn ein vorbeifahrender Zug in diesem Block also einen planmäßigen Aufenthalt einlegen soll. Wenn diese Option ausgewählt ist, so wird die Markierung bei einem unplanmäßigen Halt nicht eingeschaltet, also in Fällen, in denen der Zug aus einem anderen Grund den Block nicht verlassen darf.

Wenn mindestens eine Haltemarkierung in einem Block für planmäßiges Anhalten festgelegt wurde, so werden alle anderen Haltemarkierungen, bei denen diese Option nicht gesetzt ist, nur bei einem unplanmäßigen Halt aktiviert. Entsprechendes gilt auch für Bremsmarkierungen.

Beispiel