Einstellung der Trägheit Beschleunigung/Verzögerung

In TC kann man bei jeder Lok einen Beschleunigungs- und einen Verzögerungswert mitgeben

Bei uns haben sich dabei folgende Werte durchgesezt:

Beschleunigung	Verzögerung
Dampflok	100 - 120 %	20 %
Diesellok	70 %	20 %
E-Lok	60 %	20 %