Einstellung der Schaltzeit von Weichen

Mit welcher Schaltzeit schaltet man am besten Magnetartikeldecoder?

Bei uns hat sich eine Schaltzeit von 250ms als sehr gut bewährt.

Um so länger man die Zeit einstellt, um so schlechter war sogar das Schaltergebins, die Weichen hatten dann trotz 8A Trafo kaum eine Schaltkraft!