Zugfahrten: Nachfolger

Mit den folgenden Optionen der Registerkarte Nachfolger können Sie Zugfahrten als Nachfolger miteinander verketten. Dazu geben Sie eine oder mehrere Zugfahrten als Nachfolger an. Jedes Mal, wenn die aktuelle Zugfahrt beendet ist, wird eine dieser als Nachfolger angegebenen Zugfahrten gestartet. Die Auswahl dieser Zugfahrt kann nach Verfügbarkeit oder per Zufall erfolgen.

Im Falle einer Zugfahrtsauswahl bzw. Zugfahrtssequenz werden mit diesen Optionen die zugehörigen Zugfahrten festgelegt.

Verfügbare Zugfahrten

Diese Liste enthält alle bereits definierten Zugfahrten. Wählen Sie aus dieser Liste die Zugfahrten aus, die als Nachfolger in die Auswahl übernommen werden sollen.

Nachfolger

Diese Liste enthält die Nachfolger der aktuellen Zugfahrt.

Optionen weitergeben

Markieren Sie diese Option, wenn bestimmte Eigenschaften der aktuellen Zugfahrt an die gestarteten Nachfolger weitergegeben werden sollen. Die wichtigste Eigenschaft in diesem Zusammenhang ist der Fahrtmodus, mit dem festgelegt wird, ob Züge diese Zugfahrt manuell oder automatisch gesteuert durchführen sollen. Mit dieser Option können dieselben Zugfahrten für manuell und automatisch gesteuerte Züge verwendet werden. Das einzige, was zusätzlich benötigt wird, ist je eine manuelle und eine automatische Zugfahrtsauswahl am Anfang je einer Nachfolgerkette, bei denen diese Option gesetzt wird.

Die Option wirkt auf alle direkten und indirekten Nachfolger einer Zugfahrt. Sind in einer Nachfolgerkette mehrere Zugfahrten vorhanden, bei denen diese Option gesetzt ist, so werden immer die Einstellungen der jeweils letzten solchen Zugfahrt weitergegeben.

Hinzufügen

Benutzen Sie dieses Kommando, um die Zugfahrten, die gerade in der Liste der verfügbaren Zugfahrten ausgewählt sind, zur Auswahl der Nachfolger hinzuzufügen. Dieses Kommando ist nicht verfügbar, wenn kein Eintrag in der Liste der verfügbaren Zugfahrten markiert ist.

Entfernen

Benutzen Sie dieses Kommando, um die Zugfahrten, die gerade in der Auswahl markiert sind, aus dieser Liste zu entfernen. Dieses Kommando ist nicht verfügbar, wenn in der Auswahl nichts markiert ist.

Aufwärts / Abwärts

Benutzen Sie diese Kommandos, um die Reihenfolge der angegebenen Nachfolger zu ändern. Dies ist nützlich im Zusammenhang mit der Option Reihenfolge.

Anfordern im vorletzten Block:

Wenn diese Option nicht gesetzt ist, so werden Blöcke und Weichenstraßen der Nachfolgerzugfahrt nicht angefordert, bevor der Zug die Einfahrt zum Zielblock der Zugfahrt erreicht hat. Wird diese Option gesetzt und übernimmt die Nachfolgerzugfahrt den aktuellen Zug ohne Halt, so wird bereits bei Einfahrt in den vorletzten Block der Zugfahrt versucht, Blöcke und Weichenstraßen der Nachfolgerzugfahrt anzufordern. Mithilfe dieser Option kann also die Übergabe eines fahrenden Zuges von einer Zugfahrt auf die nächste in vielen Fällen flüssiger gestaltet werden. Die Berechnung der internen Blocksignalbegriffe wird ebenfalls verbessert.

Reihenfolge

Wenn diese Option markiert ist, wird in der angegebenen Reihenfolge die erste Zugfahrt gewählt, die verfügbar ist.

Alle

Markieren Sie diese Option, wenn der Fahrdienstleiter versuchen soll, alle der in der Liste der Nachfolger angeführten Nachfolger zu starten.

Zufall

Markieren Sie diese Option, wenn die Auswahl der zu startenden Zugfahrt aus der Liste der Nachfolger zufällig vorgenommen werden soll.

Zug behalten/wechseln/ähnlich/Vorgabe

Zug Behalten

Markieren Sie diese Option, wenn beim Übergang auf die nächste Zugfahrt kein Wechsel des Zuges durchgeführt werden soll. Ist diese Option gesetzt, so wird nur eine solche Zugfahrt aus den angegebenen Nachfolgern ausgewählt, die ohne Wechsel des Zuges gestartet werden kann. In diesem Fall ist es empfehlenswert, dass der erste Block jedes Nachfolgers identisch ist mit dem letzten Block der aktuellen Zugfahrt.

Zug Wechseln

Markieren Sie diese Option, wenn beim Übergang auf die nächste Zugfahrt ein Wechsel des Zuges durchgeführt werden soll. Ist diese Option gesetzt, so wird nur eine solche Zugfahrt aus den angegebenen Nachfolgern ausgewählt, die mit einem anderen Zug als der Vorgänger gestartet werden kann.

Ähnlicher Zug

Markieren Sie diese Option, wenn die nächste Zugfahrt mit einem ähnlichen Zug wie der Vorgänger durchgeführt werden soll.

Vorgabe

Markieren Sie diese Option, wenn die nächste Zugfahrt mit einem bestimmten Zug durchgeführt werden soll.

Zug:

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ähnlicher Zug oder Vorgabe markiert ist. Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die Zugbeschreibung zu bearbeiten, welche festlegt, mit welchen Zügen die nachfolgende Zugfahrt ausgeführt werden soll.

Ältester Zug

Ist diese Option markiert, so wird versucht, eine Zugfahrt mit dem Zug zu starten, der am längsten an seinem derzeitigen Ausgangspunkt steht.

Diese Option kann mit Zug Wechseln oder Vorgabe kombiniert werden. Die Kombination mit Vorgabe ist allerdings nur sinnvoll, wenn eine Fahrzeuggruppe vorgegeben wird, da bei Vorgabe eines Fahrzeugs ohnehin nur höchstens ein Zug in Frage kommt.

Ältester Zug, z.B. 3, heißt: Ein Pool der ältesten Loks wird auf 3 erweitert und daraus zufällig eine Lok gewählt.

Soll heißen: bei „1“ wird DIE älteste Lok gewählt bei „3“ wird von den drei ältesten Loks eine zufällig gewählt.

Richtung

Wählen Sie aus, ob der ausgewählte Nachfolger von einem Startblock zu einem Zielblock gestartet werden soll oder in Gegenrichtung.

Anmerkungen

Es kann höchstens eine der Optionen Zug Behalten, Zug Wechseln oder Vorgabe ausgewählt werden. Vorgabe verlangt außerdem die zusätzliche Angabe eines Zuges bzw. einer Fahrzeuggruppe. Wird keine dieser Optionen ausgewählt, so wird ein beliebiger, geeigneter Zug gesucht.

Ältester Zug kann nicht mit Zug Behalten kombiniert werden. Alle anderen Kombinationen sind erlaubt und bewirken den Start desjenigen Zuges, der am längsten an seinem derzeitigen Standort steht.

Diese Registerkarte wird auch verwendet, um Zugfahrten festzulegen, die nach Ausfahrt aus einem Schattenbahnhof ausgeführt werden, bzw. um die Einfahrt in einen Schattenbahnhof als Nachfolger anderer Zugfahrten einzutragen.

Weitere Seiten zum Thema Zugfahrten

ZugfahrtssequenzZugoperationen im TrainControllerZugfahrt TypenZugfahrten: NachfolgerAufenthalt, Startverzögerungen und BeschleunigungBeschreibung der Zugfahrt RegelnDie Mindest-Beschleunigungszeit in ZugfahrtregelBlockplan per Mausmarkierung erweiternZugfahrt PendelfahrtZugfahrt RangierfahrtZugfahrt durch Züge auslösenZugfahrt per Knopfdruck von automatisch auf manuell ändernZugfahrtsauswahlUnterbrechen des Betriebs – Beenden von ZugfahrtenWas sind ZugfahrtenZugfahrt erstellen im FahrdienstleiterZugfahrt bwegt mit KuppelnSind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert?